**Nom dels connectors del mòdul GoPlus2 per motors DC**:

Connectors JST-PH de 2 pins (pas de 2.0 mm)